Załącznik nr 1a do SIWZ

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| **Lp** | **Nazwa**  **urządzenia** | **OPIS** | **ILOSĆ SZT** | **CENA NETTO**  **(1 SZT.)** | **WARTOŚĆ**  **NETTO**  **(4x5)** | **KWOTA VAT** | **WARTOŚĆ BRUTTO** |
| **ZADANIE 1 DUŻE AGD** | | | | | | | |
| 1 | **Chłodziarka z zamrażarką** | klasa efektywności energetycznej A+,  − poj. całkowita min. 270 l,  − poj.netto chłodziarki min. 170 l,  − poj. netto zamrażarki min 80 l,  − zakres temp. w chłodziarce 0-10 0C,  − zakres temp. w zamrażarce -18 0C i niżej. | 3 |  |  |  |  |
| 2 | **Piec konwekcyjno - parowy** | terowany elektronicznie  - Możliwość programowania (99 programów - po 3 cykle każdy)  - Odległość między półkami 74mm  - Komora z oświetleniem halogenowym  - 4 tace 435x345x10mm  - Wymiary wewnętrzne 450x410x(H)360  - 1 wentylator z rewersem  - Elektroniczne regulowanie stopnia zaparowania  - Nawilżanie komory  - Termostat 50-270°C  - Komora ze stali nierdzewnej AlSI 304  - Spełnia wymagania normy wodoodpornej IPX-3  - Waga 39kg  Dane techniczne przedmiotu  wymiary zewnętrzne (mm) 590x590x(H)595  pojemność (l) 4x [435x345]  moc (W) 2900  napięcie (V) 230 | 2 |  |  |  |  |
| 3 | **Wychładzarka szokowa** | Schładzarko - zamrażarka szokowa z sondą temperatury:  − pojemności 5xGN1/1;  − wykonana ze stali nierdzewnej;  − możliwość schładzania produktów z temp. +70°C do +3°C (do 15 kg) oraz zamrażania z temp. +70°C do -18°C (do 10 kg);  − wymiary (szer. x głęb. x wys.): 76x70x85 cm;  − wykonanie ze stali nierdzewnej;  − pojemność: 5xGN1/1 - gł. 65 mm;  − sonda temperatury;  − zakres pracy urządzenia;  − schładzanie: -8°C i -20°C;  − zamrażanie: - 40°C;  − czynnik chłodniczy: R134a;  − moc: 1,05 kW;  − zasilanie: 230 V. | 1 |  |  |  |  |
| 4. | **Trzon kuchenny gazowy z piekarnikiem** | − kuchnia gazowa 4 palnikowa z piekarnikiem elektrycznym;  − zasilanie (kuchnia/ piekarnik) – gaz/230 V;  − moc piekarnika 3,5 kW − wykonanie ze stali nierdzewnej;  - szerokosc 50 cm | 9 |  |  |  |  |
| 5 | **Okap kuchenny podszafkowy** | − szer. 50cm;  − zasilanie (kuchnia/ piekarnik) – gaz/230 V;  − średnica wylotu 9 cm (redukcja kwadrat / koło w zestawie) − wykonanie ze stali nierdzewnej;  - sterowanie mechaniczne guzikowe - filtr aluminiowy | 6 |  |  |  |  |
|  |  | **RAZEM** |  |  |  |  |  |
| **ZADANIE 2- MAŁE AGD** | | | | | | | |
| 1 | **Czajnik elektryczny** | czajniki elektryczne - Pojemność 1.7l, Element grzejny - płaska grzałka płytkowa, moc grzałki - max 2200W, dominujący kolor stalowy, wykonanie -stal nierdzewna, z obrotową podstawą. | 4 |  |  |  |  |
| 2 | **Blender gastronomiczny** | − moc całkowita:600 W,  − obudowa: stal szlachetna,  − pojemnik do miksowania,  − praca pulsacyjna,  − regulacja obrotów. | 3 |  |  |  |  |
| 3 | **Kuchenki mikrofalowe** | − moc 0,4 kW,  − zasilanie 230 V,  − temperatura 90 0C,  − pojemność min 30 talerzy,  − max. średnica talerzy 350 mm  − obudowa i wnętrze ze stali szlachetnej,  − moc kuchenki: 900 W,  − talerz obrotowy szklany śr. 270 mm,  − pojemność: 23 litry,  − 6 - stopniowa regulacja mocy,  − funkcja rozmrażania,  − timer manualny do 30 min.,  − moc [kW] 0,9/230 V,  − pojemność [L] 23, | 3 |  |  |  |  |
| 4 | **Miksery ręczne** | − Funkcje: mieszanie, miksowanie, rozdrabnianie (siekanie), ubijanie piany, ucieranie  − moc 600 W - regulacja skokowa i pulsacyjna (5 poziomów),  − pojemność misy robczej min. 3l  − obudowa i wnętrze ze stali szlachetnej | 6 |  |  |  |  |
| 5 | **Maszynki do mielenia mięsa** | − moc maksymalna [W] -1900  − wydajność [kg/min] -2.3  − minimalna średnica otworów [mm] -2.7  − maksymalna średnica otworów [mm] -8  − misa zasypowa plastikowa,  − chowanie przewodu schowek na przewód,  − zabezpieczenia przed uszkodzeniem silnika w razie zablokowania  − konstrukcja metalowa komora mielenia, nóżki antypoślizgowe, schowek na akcesoria,  − inne - system mocowania akcesoriów: click-ready, nożyk dwustronny,  − załączone wyposażenie - sitko o średnicy otworów 2.7 mm, sitko o średnicy otworów 4 mm, sitko o średnicy otworów 8 mm (szarpak), popychacz, nasadka masarska do kiełbas i krokietów. | 3 |  |  |  |  |
| 6 | **Owoskop (naświetlacz do jaj)** | − zasilanie 40 W/230 V;  − szufladowy na 30 jaj;  − wym. 46x38x18,4 cm;  − wykonany ze stali nierdzewnej;  − liczba lamp UV- 4 sztuki;  − trwałość promienników: ok. 7500 godz.;  − czas trwania naświetlania: 90 sekund;  − licznik czasu pracy;  − waga do 6,6 kg. | 1 |  |  |  |  |
|  |  | **RAZEM** |  |  |  |  |  |
| **ZADANIE 3- MEBLE KUCHENNE** | | | | | | | |
| 1 | **Stół ze zlewem dwukomorowym drzwi suwane** | Stół ze zlewem dwukomorowym drzwi suwane wykonany z wysokiej jakości stali nierdzewnej − wymiary (szer. x głęb. x wys.): 80x60x85 cm; | 9 |  |  |  |  |
| 2 | **Stół przyścienny z blokiem dwóch szuflad drzwi skrzydłowe** | Stół wykonany z wysokiej jakości stali nierdzewnej - wymiary (szer. x głęb. x wys.): 80x60x85 cm; | 6 |  |  |  |  |
| 3 | **Stół przyścienny zdzrwiami skrzydłowymi** | Stół wykonany z wysokiej jakości stali nierdzewnej - wymiary (szer. x głęb. x wys.): 60x60x85 cm; | 3 |  |  |  |  |
| 4 | **Szafka wisząca drzwi skrzydłowe** | Szafka wisząca drzwi skrzydłowe wykonana z wysokiej jakości stali nierdzewnej -wymiary (szer. x głęb. x wys.): 60x30x60 cm; | 6 |  |  |  |  |
|  |  | **RAZEM** |  |  |  |  |  |
| **ZADANIE 4- KASA KELNERSKA, TERMINAL Z OPROGRAMOWANIEM SIECIOWYM** | | | | | | | |
| 1 | **Kasa kelnerska, terminal, z oprogramowaniem sieciowym** | Zestaw: Kasa kelnerska, terminal, z oprogramowaniem sieciowym umożliwiający:  1) Sprzedaż i zarządzanie:  − obsługa poprzez ekran dotykowy,  − współpraca z drukarka kuchenną,  − elastyczne kształtowanie cen,  − łatwe wprowadzanie modyfikacji,  − współpraca z systemami hotelowymi i specjalistycznymi urządzeniami,  − obsługa dowolnych form płatności,  − współpraca z drukarkami fiskalnymi,  − współpraca z terminalami płatniczymi.  2) raportowanie:  − rejestr VAT,  − raport kasowy,  − raport kelnerski,  − raport utargów,  − raport o udzielonych rabatach,  − raport wykonanych storn,  − raport sprzedaży wg PLU,  − raport sprzedaży wg grup towarowych,  − raport sprzedaży na karty rabatowe. | 1 |  |  |  |  |
|  |  | **RAZEM** |  |  |  |  |  |
| **ZADANIE 5- ZESTAW SPRZETU GASTRONOMICZNEGO** | | | | | | | |
| 1  **Zestaw sprzętu gastronomicznego** | | kompletów o różnej pojemności garnków ze stali nierdzewnej ( ganki wraz z pokrywkami) | 6kpl |  |  |  |  |
| Zestaw noży za stali niedrzewnej po 5 w komplecie w drewnianym bloku: Nóż szefa kuchni, Nóż kuchenny, nóż do chleba, Nóż kuchenny, Nóż do jarzyn. Możliwość mycia w zmywarce: Tak | 9 |  |  |  |  |
| sztućce na 12 osób wykonane ze stali niedrzewnej do mycia w zmywarce. W skład zestawu wchodzi: po 12 noży, widelców, łyżek stołowych, widelczyków do ciast, łyżeczek do herbaty, 2 łyżki do podawania, 2 widelce do mięsa, łyżka wazowa, łyżka do sosu, łyżeczka do cukru, szczypce, 1 łopatka do ciasta, 1 widelec do sałatki, 1 v łyżka do sałatki | 3kpl |  |  |  |  |
| patelnie o 3 różnych średnicach z powłoką odporną na zarysowania, Zapobiegającą przywieraniu, odporną na wysokie temperatury.  przystosowane do niskotłuszczowego gotowania i smażenia. Średnica patelni ok.: 20 cm., 24 cm., 28 cm. | 6kpl |  |  |  |  |
| profesjonalne deski zgodnie z HACCP OPIS: Zestaw desek zgodny z normami HACCP (6 kolorów) ze stojakiem mieszczącym 6 desek o maksymalnej grubości 20 mm - Stojak na deski wykonany ze stali nierdzewnej. PARAMETRY DESEK: Grubość deski 15 mm, Wymiar zewnętrzny deski: 530x325 mm. PARAMETRY STOJAKA: Materiał wykonania: stal nierdzewna, Wymiary zewnętrzne: 303x211x(H)205 mm | 6kpl |  |  |  |  |
| W skład zestawu wchodzi: stolnica drewniana średnia jednostronna, wałek drewniany ruchomy. Opis:  stolnica z surowego drewna topolowego, z wysokim obrzeżem zapobiegającym rozsypywaniu mąki, dolna listwa uniemożliwia przesuwanie się stolnicy po blacie stołu w trakcie pracy. Wymiary stolnicy: długość ok.50cm, szerokość ok. 70cm, grubość ok. 1,5cm, wysokość obrzeża 2,5cm. Wałek: długość całkowita wałka 40cm, długość części roboczej 20,5cm, średnica ok 6 cm. | 6 |  |  |  |  |
| praski do ziemniaków - Materiał wykonania: stal nierdzewna, rączki z tworzywa sztucznego PP, Ergonomiczne rączki z tworzywa sztucznego. Wymiary ok.: 29 cm x 9,5 cm x 8 cm. | 6 |  |  |  |  |
| praski do czosnku - Wyjmowany wkład ułatwiający czyszczenie, długość: ok 16 cm. Wykonanie: stal nierdzewna, cynk, chromowana matowa powłoka | 6 |  |  |  |  |
| otwieracze do konserw - stal nierdzewna, długość ok 17 cm, ergonomiczne rączki z tworzywa sztucznego | 6 |  |  |  |  |
| trzepaczki (ubijaczki) ze stali nierdzewnej - długość ok 30 cm. Materiał: stal nierdzewna, możliwy uchwyt z tworzywa syntetycznego | 6 |  |  |  |  |
| chochle gastronomiczne 120 ml ze stali nierdzewnej | 6 |  |  |  |  |
| rękawy cukiernicze z zestawem końcówek. W komplecie: 26 różnych końcówek (tylek) ze stali nierdzewnej, rękaw cukierniczy wielorazowego użytku, przejściówka do rękawa wykonana z tworzywa sztucznego. Długość rękawa: ok. 28 cm | 6 |  |  |  |  |
| **R A Z E M** |  |  |  |  |  |

SUMA: …………………………………………………..

data …………………… …………………………………………………

(podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy)