ZP.SP.O.272.1.7.2015 Załącznik nr 3 zapytania ofertowego

**Przedmiar robót**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Podstawa | Opis robót | J.m. | Ilość | Cena jedn. zł | Wartość netto zł |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | 1. Budynek główny |  |  |  |  |
| 1. | KNR 4-01 0519-06 | Rozebranie pokrycia z papy na dachu betonowym, pierwsza warstwa  (29,61+7,60+40,20)\*0,40= 30,96 | m² | 30,96 |  |  |
| 2. | KNR 4-01 0535-04 analogia | Rozebranie rynien plastikowych  29,61+7,60+40,20 = 77,41 | m | 77,41 |  |  |
| 3. | KNR 4-01 0535-06 analogia | Rozebranie rur spustowych z tworzywa sztucznego  8,70\* 5 = 43,50 | m | 43,50 |  |  |
| 4. | KNR 4-01 0533-02 analogia | Wymiana pasów nad- i podrynnowych z blachy ocynkowanej gr. 0,55 mm  (29,61+7,6+40,20)\*0,25\*2= 38,71 | m² | 38,71 |  |  |
| 5. | KNR 2-02 0502-01 analogia | Pokrycie pasów dachu bet. papą termozgrzewalną dwukrotnie 30,96 | m² | 30,96 |  |  |
| 6. | KNR 2-02 0522-02 analogia | Montaż rynien dachowych z gotowych elem. z blachy stalowej powlekanej, półokrągłej ﬁ150 w kol. brązowym  30,61+7,70+40,40b = 78,71 | m | 78,71 |  |  |
| 7. | KNR 2-02  0529-01 analogia | Montaż rur spustowych z gotowych elementów z blachy stalowej, okrągłe ﬁ 90 w kolorze brązowym  8,70\* 8= 69,60 | m | 69,60 |  |  |
|  |  | 2.Daszek wejściowy do budynku |  |  |  |  |
| 1. | KNR 4-01 0535-04 analogia | Rozebranie rynien plastikowych  4,00\*2= 8,00 | m | 8,00 |  |  |
| 2. | KNR 4-01 0535-06 analogia | Rozebranie rur spustowych z tworzywa sztucznego  2,55\* = 5,10 | m | 5,10 |  |  |
| 3. | KNR 2-02  0522-02 analogia | Montaż rynien dachowych z gotowych elem. z blachy stalowej powlekanej, półokrągłej ﬁ125 w kolorze brązowym 4,00\*2 = 8,00 | m | 8,00 |  |  |
| 4. | KNR 2-02  0529-01 analogia | Montaż rur spustowych z gotowych elem. z blachy stalowej, powlekanej, okrągłe ﬁ90, w kolorze brązowym  2,55\*2 = 5,10 | m | 5,10 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | 3.Daszek wejścia ewakuacyj. |  |  |  |  |
| 1. | KNR 4-01  0519-04+05 | Rozebranie pokrycia z papy na dachu drewnianym dwie warstwy  3,70\*0,3\*2 = 2,22 | m² | 2,22 |  |  |
| 2. | KNR 4-01 0535-04 | Demontaż rynny metal. na dachu  3,70 = 3,70 | m | 3,70 |  |  |
| 3. | KNR 4-01 0414-11 | Deski czołowe  3,70\*2 = 7,40 | m | 7,40 |  |  |
| 4. | KNR 2-02 0502-01 analogia | Uzupełnienie na dachu pasów z papy termozgrzewalnej 2x przy rynnie  3,70\*0,3\*2 = 2,22 | m² | 2,22 |  |  |
| 5. | KNR 2-02 0522-03 analogia | Ułożenie – montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynk. rynny dachowej o przekr. prostok.   3,70 | m | 3,70 |  |  |
| 6. | KNR 2-02  0529-01 analogia | Montaż rur spustowych z gotowych elementów z blachy stalowej powlekanej, okrągłe ﬁ90, w kolorze brązowym, poprowadzonej przy słupku daszka 3,00+1,00 = 4,00 | m | 4,00 |  |  |
| Razem wartość netto zł | | | | | |  |
| Razem podatek VAT 23 % - zł | | | | | |  |
| Razem wartość brutto zł | | | | | |  |