|  |  |
| --- | --- |
| Nazwa sprzętu | Opis |
| Łóżka rehabilitacyjne  | - dwie wysokości zawieszenia leża, wyżej - niżej - obudowana skrzynia wykonana z płyty meblowej w kolorze drzewa bukowego (lub innego wybranego z katalogu Wykonawcy) - konstrukcja z obudową z materiału drewnopodobnego - płynna regulacja wysokości - wymiary Szerokość 90cm, Długość: 200cm, Regulacja Wysokości: od 40cm do 85cm (bez materaca), Bezpieczne obciążenie: min. 185 kg, -Wysięgnik z uchwytem do ręki mocowany do ramy łóżka-barierki drewniane pojedyncze na całej długości, opuszczane poniżej poziomu leża przy pomocy jednego przycisku spełniające normy bezpieczeństwa EN 60601-2-52-materac w pokrowcu w zestawie- gwarancja 24 miesiące |
| Mobilne fotele prysznicowe  | -umożliwia przemieszczanie pacjenta do łazienki, zmianę jego pozycji oraz wysokości siedziska - rama odporna na korozje - Oparcie i siedzisko PCV- siedzisko z wycięciem U i otworami do odprowadzania wody- Uchylne podłokietniki- Składane podparcie na nogi- maks. Obciążenie 100 kg- szerokość (mm) 540, - wysokość (mm) 470 (+/- 30 mm) – siedzisko od podłoża, - wysokość całkowita (mm) 880 (+/- 100 mm) - Gwarancja 24 miesiące |
| Pionizatory | - pionizator statyczny lekki-urządzenie służące do pionizacji osoby długotrwale unieruchomionej, wspomagające funkcjonowanie organizmu człowieka - stelaż z kołami jezdnymi wyposażonymi w hamulce - Podest ze stabilizatorami stóp- stabilizator kolan z pelotami- obejma i pas biodrowy- obejma i pas piersiowy- stolik - podpórki pod pachy - przedmiot dostosowany dla osób o orientacyjnych wymiarach: wzrost 150-180 cm, max. waga użytkownika 100 kg- gwarancja 24 miesiące  |
| Aktywny podnośnik podłogowy | - Siłownik o maksymalnym udźwigu 150 kg.- Ogumowane cichobieżne koła w tym 2 z blokada jazdy oraz rozszerzana podstawa zapewniają pełną stabilność i bezpieczeństwo korzystającego.* - Podnoszenie i opuszczanie za pomocą przewodowego pilota.
* - Czteropunktowy wieszak do mocowania kosza transportowego z możliwością regulacji

- Wytrzymałe oraz komfortowe nosidło dające gwarancje bezpieczeństwa i wygody.- W standardzie nosidło regular(uniwersalne), oraz nosidło ze stabilizacją głowy do kąpieli bądź codziennego użytku.- Dodatkowy manualny system obsługi w razie awarii systemu elektronicznego.- Możliwość manewrowania na małej przestrzeni.- Pojemny akumulator pozwala na wykonanie kilkudziesięciu cykli podnoszenia i opuszczania bez konieczności ładowania baterii |
| Chodzik rehabilitacyjny balkonik | - sprzęt pomocniczo-rehabilitacyjny- łączący trzy funkcje: kroczący, stały, stały z kółkami- Wymiary: szerokość 60 cm, wysokość 82-100, waga z kółkami 2,5 kg, maksymalne obciążenie 110 kg  |