|  |  |
| --- | --- |
| Nazwa sprzętu | Opis |
| Łóżka rehabilitacyjne | - dwie wysokości zawieszenia leża, wyżej - niżej  - obudowana skrzynia wykonana z płyty meblowej w kolorze drzewa bukowego (lub innego wybranego z katalogu Wykonawcy)  - konstrukcja z obudową z materiału drewnopodobnego  - płynna regulacja wysokości  - wymiary Szerokość 90cm, Długość: 200cm, Regulacja Wysokości: od 40cm do 85cm (bez materaca), Bezpieczne obciążenie: min. 185 kg,  -Wysięgnik z uchwytem do ręki mocowany do ramy łóżka  -barierki drewniane pojedyncze na całej długości, opuszczane poniżej poziomu leża przy pomocy jednego przycisku spełniające normy bezpieczeństwa EN 60601-2-52  -materac w pokrowcu w zestawie  - gwarancja 24 miesiące |
| Mobilne fotele prysznicowe | -umożliwia przemieszczanie pacjenta do łazienki, zmianę jego pozycji oraz wysokości siedziska  - rama odporna na korozje  - Oparcie i siedzisko PCV  - siedzisko z wycięciem U i otworami do odprowadzania wody  - Uchylne podłokietniki  - Składane podparcie na nogi  - maks. Obciążenie 100 kg  - szerokość (mm) 540,  - wysokość (mm) 470 (+/- 30 mm) – siedzisko od podłoża,  - wysokość całkowita (mm) 880 (+/- 100 mm)  - Gwarancja 24 miesiące |
| Pionizatory | - pionizator statyczny lekki  -urządzenie służące do pionizacji osoby długotrwale unieruchomionej, wspomagające funkcjonowanie organizmu człowieka  - stelaż z kołami jezdnymi wyposażonymi w hamulce  - Podest ze stabilizatorami stóp  - stabilizator kolan z pelotami  - obejma i pas biodrowy  - obejma i pas piersiowy  - stolik  - podpórki pod pachy  - przedmiot dostosowany dla osób o orientacyjnych wymiarach: wzrost 150-180 cm, max. waga użytkownika 100 kg  - gwarancja 24 miesiące |
| Aktywny podnośnik podłogowy | - Siłownik o maksymalnym udźwigu 150 kg.  - Ogumowane cichobieżne koła w tym 2 z blokada jazdy oraz rozszerzana podstawa zapewniają pełną stabilność i bezpieczeństwo korzystającego.   * - Podnoszenie i opuszczanie za pomocą przewodowego pilota. * - Czteropunktowy wieszak do mocowania kosza transportowego z możliwością regulacji   - Wytrzymałe oraz komfortowe nosidło dające gwarancje bezpieczeństwa i wygody.  - W standardzie nosidło regular(uniwersalne), oraz nosidło ze stabilizacją głowy do kąpieli bądź codziennego użytku.  - Dodatkowy manualny system obsługi w razie awarii systemu elektronicznego.  - Możliwość manewrowania na małej przestrzeni.  - Pojemny akumulator pozwala na wykonanie kilkudziesięciu cykli podnoszenia i opuszczania bez konieczności ładowania baterii |
| Chodzik rehabilitacyjny balkonik | - sprzęt pomocniczo-rehabilitacyjny  - łączący trzy funkcje: kroczący, stały, stały z kółkami  - Wymiary: szerokość 60 cm, wysokość 82-100, waga z kółkami 2,5 kg, maksymalne obciążenie 110 kg |